**Sprzęt do nagrywania, rejestrowania**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Produkt** | **Opis minimalnych wymagań** |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. | Kolumna aktywna – 2 szt.Subwoofer aktywny – 1 szt.Kolumna aktywna (monitor) – 2 szt.Mikser audio- 1 szt.Mikrofon wokalowy – 1 szt.Mikrofon bezprzewodowy – 2 szt.Statyw mikrofonowy – 2 szt.Statyw kolumnowy- 4 szt.Przewód XLR męski XLR żeński 3m – 4 szt.Przewód XLR męski XLR żeński 5m – 10 szt.Przewód XLR męski XLR żeński 10m – 4 szt.Przewód XLR męski Jack mały 3m – 2 szt. | - min. 700W, 130dB głośnik 15” - marka: EV, Turbosound, Yamaha- możliwość podłączenia bezpośrednio mikrofonu i źródła audio z osobną regulacją głośności- ELECTRO VOICE ELX200-15P- min. 700W, 130dB głośnik 18”- marka: EV, Turbosound, Yamaha- ELECTRO VOICE ELX200-18SP- min. 700W, 130dB głośnik 12”- marka: EV, Turbosound, Yamaha, RCF- możliwość podłączenia bezpośrednio mikrofonu i źródła audio z osobną regulacją głośności- ELECTRO VOICE ELX 200-12P- cyfrowy 16 kanałowy- marka: Behringer, PreSouns, Zoom- Behringer Compact X32- dynamiczny kierunkowość kardioidalna- marka: Shure, EV, Sennheiser, AKG- w standardzie SM58- SHURE SM58- dynamiczny kierunkowość kardioidalna- komunikacja VHF- marka: Shure, MiPro, AKG, DNA- dopuszczalne systemy zespolone 2x2- Stage Vocal Cyfrowy Set 2xmikrofon do ręki DNA- wysokość 90 – 140 cm- Gravity GMS4321 Statyw mikrofonowy z trójnożną składaną podstawą - wysokość do 150 cm- statyw stalowy , czarny- marka: Koltz, Neutric lub podobnej klasy- długość 3m- Sommer Cable Stage + Wtyki Neutric NC3MXX/NC3FXX- marka: Koltz, Neutric lub podobnej klasy- długość 5m- Sommer Cable Stage + Wtyki Neutric NCMXX/NC3FXX- marka: Koltz, Neutric lub podobnej klasy- długość 10 m- Sommer Cable Stage + Wtyki Neutric NC3MXX/NC3FXX- marka: Koltz, Neutric lub podobnej klasy- długość 3m- Sommer Cable Stage + Wtuki XLR NCMXX/ Jack mały |

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych
i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.